別表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　切土法面の緑化工法群選定表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条件 | 土質 | 粘性土 | 砂質土 | 軟岩(Ⅰ） | 軟岩（Ⅱ） | 中硬岩 | 硬岩 |
| 土壌硬度(山中式等) | 23mm以下 | 23～27mm | 26～30mm | 25mm以下 | 24～27mm | 26～31mm | 亀裂間隔1～10cm | 亀裂間隔10～30cm | 亀裂間隔30～50cm | 亀裂間隔1m内外 | 亀裂間隔が少ない |
| 亀裂に土壌がある | 亀裂に土壌がない |
| 法面勾配 | 1.0～1.2 | 1.0～1.2 | 0.8～1.0 | 1.0～1.2 | 1.0～1.2 | 0.8～1.0 | 0.8～1.0 | 0.8～1.0 | 0.6～0.8 | 0.6～0.8 | 0.6～0.8 | 0.6～0.8 |
| 標準的な場合 |  | 工法群Ⅰ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅵ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | 別途検討 |
| 落石(注１) | 小石(最大5cm) | Ⅰ | Ⅲ | Ⅴ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅵ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ |
| 玉石(最大20cm) | 別途検討 | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ |
| 上記以外 | 別途検討 |
| 乾燥(注２) | 南西向き法面等 | Ⅲ | Ⅴ | Ⅶ | Ⅳ | Ⅵ | Ⅶ |
| 平均的粒度分布で、特に緻密である場合(例：粘土、真砂) |  |  | 32mm程度Ⅷ |  |  | 33mm程度Ⅷ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 硬土 | 硬度が、35mm程度 | 工法群Ⅹ |
| 特殊地盤 | 砂岩、泥岩、固結シルト（硬度≧35mm）及び重粘土（硬度≧35mm） | Ⅻ |
| 礫土 | 法面の表面において、面積的にレキの部分が大部分を占め(50～80％程度)、そのレキ部分の緑化も考える必要がある。 | Ⅸ |
| 法面の表面において、面積的にレキの部分がほとんどを占め(80％程度以上)、そのレキ部分の緑化も考える必要がある。 | Ⅹ |

　注）１　法面において、「石」は浮き上がった状態になく、また、「石」の部分の緑化を考えるものではない。

　　　２　法面の向きが南西向き等である場合を対象にし、それ以外の乾燥の要素は考えない。